附件：
江油市传染病医院

遴选广告设计制作服务公司项目需求

一、项目名称、服务期限、预算金额

	序号
	项目名称
	预算金额
	服务期限

	1
	遴选广告设计制作服务公司
	7.5万元/年
	2年


二、项目类型

服务类。
三、拟用采购方式及评审方法

院内询价方式遴选（即：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商）。

四、项目概述
江油市传染病医院为规范医院宣传、文化建设及各类广告制作服务管理，保障服务质量与采购合规高效，拟面向社会公开遴选广告设计制作服务公司。本项目服务内容涵盖各类宣传标识的设计、制作、安装及后续维护等服务，旨在通过专业的宣传制作服务，保障医院宣传标识的规范性、统一性与时效性，提升医院整体环境的视觉协调度及服务指引的清晰度，为患者及医护人员提供更优质的就医及工作环境。
五、资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉。
（三）具有健全的财务会计制度。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）参与公司参加本次采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。
（七）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

注：以上材料提供承诺函并加盖公章，格式自理。
（八）近3年同类广告设计、图文制作类服务合同或中标通知书复印件（加盖公章）

六、技术要求
（一）服务内容及单项最高限价（评价项目）：

	序号
	产品名称
	规格
	材质工艺要求
	数量
	计量单位
	单项最高

限价（元）
	备注

	1
	户外写真（展板类）
	2.4mx1.2m
	户外写真（展板类）采用高清户外写真耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	张
	
	

	2
	户外写真（展板类）
	
	户外写真（展板类）采用高清户外写真耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	3
	高清车贴（展板类）
	2.4mx1.2m
	高清车贴（展板类）采用高清户外车贴耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	张
	
	

	4
	高清车贴（展板类）
	
	高清车贴（展板类）采用高清户外车贴耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	5
	喷绘（展板类）
	2.4mx1.2m
	喷绘（展板类）采用户外高清防透布喷绘耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	张
	
	

	6
	喷绘（展板类）
	3m*1.5m
	喷绘（展板类）采用户外高清防透布喷绘耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	张
	
	

	7
	喷绘
	
	喷绘采用户外高清防透布喷绘耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	8
	黑底喷绘
	
	专用户外黑白不透光防透喷绘布，遮光效果好，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	9
	黑底喷绘+行架
	
	专用户外黑白不透光防透喷绘布，遮光效果好，+桁架的搭建及拆除（桁架搭建牢固、美观）、含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	10
	横幅
	1x0.7米
	户外热转印条幅配竹竿绳子（含平面设计、现场安装服务）
	1
	m
	
	

	11
	横幅
	1x1米
	户外热转印条幅配竹竿绳子（含平面设计、现场安装服务）
	1
	m
	
	

	12
	PVC直喷UV
	厚1cm
	1cm 加厚 PVC 发泡板，UV 直喷高清印刷，防水防晒，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	13
	PVC直喷UV+水晶膜
	厚1cm
	1cm 加厚 PVC 发泡板，UV 直喷高清印刷，覆高透水晶膜，防水防晒，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	14
	PVC直喷UV
	厚1.5cm
	1.5cm 加厚 PVC 发泡板，UV 直喷高清印刷，防水防晒，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	15
	工作牌（胸牌）
	
	PVC双面数码印刷胸牌（含平面设计）
	1
	个
	
	

	16
	工作牌（吊牌）
	
	高透水晶双面吊牌、含吊绳、内页高清数码印刷（含平面设计）
	1
	个
	
	

	17
	亚克力板
	3mm
	达到国家环保标志高透3毫米厚亚克力（含平面设计、现场安装服务）
	1
	㎡
	
	

	18
	KT板+户外写真
	
	户外写真采用高清户外写真耗材，画面色彩还原度高、防晒防水，+环保KT板、含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	19
	水晶字
	
	1公分高透环保水晶板雕刻加有色亚克力面板含平面设计、现场安装服务
	1
	cm
	
	

	20
	铝朔板
	
	12丝铝塑板（不含折边及木工安装）
	1
	㎡
	
	

	21
	锦旗
	
	金丝绒发泡锦旗含平面设计
	1
	面
	
	

	22
	绶带
	
	金丝绒发泡绶带含平面设计
	1
	条
	
	

	23
	4号旗帜+不锈钢旗杆
	
	4号旗帜+不锈钢旗杆
	1
	套
	
	

	24
	荣誉证书
	
	A4绒面荣誉证书含平面设计
	1
	本
	
	

	25
	奖状
	
	彩色成品奖状含平面设计
	1
	张
	
	

	26
	不锈钢腐蚀牌
	
	1mm厚不锈钢拉丝折边腐蚀牌含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	27
	铝型材
	
	4cm宽铝型材、安装平整，对角整齐、含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	28
	卡布灯箱
	
	10cm厚卡布灯箱、内设LED发光灯珠、，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	29
	3M软膜灯箱
	
	10cm厚3M软膜灯箱、内设LED发光灯珠、，画面色彩还原度高、防晒防水，含平面设计、现场安装服务
	1
	㎡
	
	

	30
	LED显示屏
	
	高清显示、彩色、户内、电脑控制
	1
	㎡
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


（二）其他服务内容及单项最高限价（自选20项常用服务项目，此内容虽不参与评价，仅作配套参考，但必须填报）

	序号
	产品名称
	规格
	材质工艺要求
	数量
	计量

单位
	单项最高

限价（元）
	备注

	1
	XXX
	X
	
	
	
	
	

	2
	XXXX
	X
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	


七、服务要求
（一）投标人为本项目所提供的用材均满足现行国家相关规定及相关行业标准，保证其制作的标识标牌产品符合现行国家（行业）标准的规定。所有采用的金属材料、钢材、铝合金板材、不锈钢、零配件、密封材料及结构胶等应符合有关材料的现行国家或行业标准，符合环保和防火要求。

（二）投标人不得向第三方泄露采购方涉密广告设计内容，不得擅自将带有采购方专属标识的设计成果交由第三方使用，否则由此引发的全部法律责任由投标人自行承担。

（三）投标人应针对各类需制作内容进行设计，整体设计色彩、元素应与医院标准色、环境等整体风格相协调。

（四）现场安装须严格依照设计清单,不得减少材料。安装过程中涉及的管线铺设和安装符合国家现行相关标准规范，涉及提供的灯带须达到国家安全标准，电源具备有短路、过载、过压保护、过温保护。

（五）安装过程中如涉及高空作业及电工作业，应由具备相应的特种作业人员操作证的人员进行实施，由投标人自行承担一切责任。

（六）设计方案须经采购人确认后方可制作、安装。供应商设计、制作的产品不得侵犯他人合法权益，若侵权，由此造成的责任及相关损失均由供应商承担。

（七）因投标人原因造成拼错版面、图文不清楚等质量问题，采购人有权拒绝收货，并要求投标人在限定的时间内完成重新制作，重新制作的全部费用由投标人承担。

（八）服务期限内除人为因素造成产品的损坏，投标人应负责及时更换，费用由投标人负责，采购人不另行支付。

（九）实际供货时，投标人以接到采购人订单为准，按需不定期送货，送货需积极响应，不能以数量少为由延迟送货。

（十）所有户外使用广告画面、板材、标识材质均需具备防雨、抗紫外线耐候性能，常规户外写真、喷绘耐候不少于 2 年；户外车贴、PVCUV、亚克力、灯箱软膜耐候不少于 2年；不锈钢金属标识、LED 户外显示屏耐候不少于 5 年；室内 KT 写真、横幅仅短期使用，户外耐候不超过 6 个月。产品质保期与耐候时长保持一致。
八、其他要求
（一）投标人须在合同履行期限届满前，向医院无偿提供所有产品的完整设计稿原件（包括但不限于源文件、可编辑文件及成品文件）。

（二）医院有权在合同期内及合同终止后的任何时间，永久免费使用该设计稿（包括修改、复制、展示、出版、宣传等非商业及商业用途），且无需另行通知投标人或支付额外费用。

九、商务要求

（一）本项目拟确定2家中标供应商，在评审报告推荐的中标候选人名单中，以评审得分排名前2位的供应商为最终中标供应商。2家中标供应商均须全面响应并完成采购人提出的其他宣传制作服务需求，严格履行服务承诺与合同约定。

（二）合同履行期限：自签订合同起两年。采购人发出需求计划后，投标人应在24小时内响应采购人的订单，并按照规定的响应时间内送达，特殊情况双方协商送达时间，紧急情况需立即配送，节假日照常配送，严格按照合同或协议履行配送义务。

（三）服务地点：采购人指定地点。

（四）包装及运输方式：采用自定义运输方式，费用由供应商负担。投标人应负责货物装载、运输及卸载过程中的安全，在上述过程中发生人身伤亡及财产损失的，由投标人承担全部责任。

（五）安装及验收方式：

1.投标人自行组织安装，对安装过程中的安全负责，采购人给予配合。产品送达后，投标人应及时进行安装调试。安装调试完成后应及时通知采购人验收。对验收（包括调试验收）不合格的，投标人应在采购人要求的时间内及时退货、换货，因此造成的损失和费用应由投标人负责。如果投标人未按照前款时间按时通知采购人收货和验收的，由此造成的损失由供应商承担。

2.在货物到达送货地点并经采购人方验收合格前，货物损坏或灭失的风险均由投标人承担。

（六）报价及费用支付：

1.本项目按单价不高于最高限价结算。

2.付款以实际制作并经甲方验收合格的数量据实结算，合同年度执行最高限额为7.5万元。

3.价款支付：以中标单价按实际制作量按季度进行制作物资结算。在采购人现场最终验收并安装调试合格后，投标人按季度提交验收合格结算清单，经采购人审核并验收合格，按照约定时间支付该数量产品产生金额的100%价款。

注：实际数量以采购订单及验收为准。



